Leistungsbeschreibung			

			
			
		Projekt:		Syspro-Doppelwand			

			

					
					
		LV:		LV-Bezeichnung			

			
		Auftraggeber:					

			
		Auftragnehmer:					

				
		Vergabe			

				
				
	Vergabeart:					
						
	Angebotsdatum:					
						
	Eröffnungstermin:		 			
						
	Ende der Zuschlagsfrist:					
						
	Ort der Abgabe:					
						
	Ausführungszeit:		von:  bis: 			
						
	Auftrag:		Nr.:, Datum:			
						
	Abnahme:		Art:, Datum:			
						
	Gewährleistung:		Dauer: 0 , Ende:			
						
	Bürgschaft:					
						
		Auftraggeber			

				

	 			

				
	Vergabenummer:					
						
	Bankverbindung:					
						
	Details:					
						
		Auftragnehmer			

				

	 			

				
	Vergabenummer:					
						
	Bieternummer:					
						
	Bankverbindung:					
						
	Details:					

			
24.09.2021		Seite 2			

	Inhaltsverzeichnis					

			
			
01.	Syspro-Doppelwand	4				
01.01.	BETON - Aufpreis	4				
01.02.	BEWEHRUNG-Aufpreis	5				
01.03.	SCHALUNG - Aufpreis	5				
01.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau	7				
01.05.	ZUBEHÖR - Lieferung	8				

				
24.09.2021		Seite 3				

Projekt:		Syspro-Doppelwand			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

01.			
	Syspro-Doppelwand		

			

  .__.  .	Liefern von Syspro-Doppelwänden

			
			
	Halbfertigteile wie folgt, oder gleichwertig:

nach gültigem Zulassungsbescheiden und nach DIN EN
1992-1-1 zusammen mit DIN EN 1992-1-1/NA  mit 
schalungsseitig glatten Betonoberflächen und 
Wandungsstärken von  20, 22, 24, 25, 30, 36.5, 40 und 
45 cm. Maximale Elementgröße 9,00m x 3,50m
Abrechnungsfläche ist das umschriebene Rechteck beider
Schalen. Abzüglich Aussparungsflächen > 2,5 m²

Schalenstärke beidseitig d=5cm aus C20/25.

Die Oberflächen sind nach entsprechender Vorbehandlung
streich- und tapezierfähig nach DIN 18217. Eine
Sichtbetonoptik kann mit bauseitiger
Oberflächennachbehandlung erreicht werden.
Für den Einsatz bei drückendem Wasser, sind besondere
Vereinbarungen z.B. hinsichtlich der Nutzungsklasse
gemäß WU-Richtlinie zu treffen.

Mit einzukalkulieren ist:
- Lieferung frei Baustelle (befahrbar mit allen 
erforderlichen Spezialfahrzeugen; Innenlader-
Abstellfläche beachten: 30x3m je Palette, eben, 
gerade, waagrecht, befestigt);
- Ausführung der Montage und anfertigen der 
Produktionspläne  auf Basis bauseitiger 
Ausführungspläne;   
- Transportanker und 2 Stück Montagehülsen je Element.

Nicht einzukalkulieren ist:
- Krangestellung;
- Abladen;
- Montage;
- Ortbeton-, Verguss- oder Verfugungsarbeiten;
- Einbauteile und Abschalungen;
- Betonstahl und Gitterträger.

Weitere Detaillösungen und Sonderlösungen nach
Ergänzungspreisliste  in gesonderter Position.

			
01.01.	BETON - Aufpreis		
		
01.01.10.	Zulage  für die Erhöhung der Betongüte auf C25/30 pro cm		

			
01.01.20.	Zulage  für die Erhöhung der Betongüte auf C30/37 pro cm		

			

24.09.2021		Seite 4		

Projekt:		Syspro-Doppelwand			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

		............	............ EUR		
		0,000 m²				

01.01.30.	Zulage  für die Erhöhung der Betongüte auf C30/37 + LP		
			
	(bei Anforderung Exp.Kl. "XF4 je Schale pro cm)		

01.01.40.	Zulage  für die Erhöhung der Betongüte auf C35/45 pro cm		

			
01.01.50.	Zulage  für die Erhöhung der Schalendicke pro cm		

			

	Summe 01.01.	............ EUR		
			
01.02.	BEWEHRUNG-Aufpreis		
		
01.02.01.	Betonstahl eingebaut		
			
	nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Abrechnung auf Grundlage der Stahlliste des
Herstellers.		

01.02.10.	Zulage für eingebaute Gitterträger		

			
01.02.20.	Zulage für gebogenen Stahl, Bügel, Schubträger usw.		

			

	Summe 01.02.	............ EUR		
			
01.03.	SCHALUNG - Aufpreis		
		
01.03.10.	Zulage  für Wandhöhen von 3,51 m  bis 4,5 m		

			

24.09.2021		Seite 5		

Projekt:		Syspro-Doppelwand			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

01.03.11.	Zulage  für Wandhöhen von 4,51 m  bis 5,5 m		

			
01.03.12.	Zulage  für Wandhöhen > 5,5 m		

			
01.03.20.	Zulage für Kleinelemente: < 8 m² aber > 6 m²		

			
01.03.21.	Zulage für Kleinelemente: < 6 m²		

			
01.03.30.	Zulage  für rechteckige Öffnungen pro Schale bis 0,30 m²		

			
01.03.31.	Zulage  für rechteckige Öffnungen pro Schale > 0,30 m²		

			
01.03.40.	Zulage  für runde Öffnungen pro Schale bis 0,30 m²		

			
01.03.41.	Zulage  für runde Öffnungen pro Schale > 0,30 m²		

			
01.03.50.	Zulage für Abschalungen bei Fenster und Türen, Ausführung in Holz		

			
01.03.51.	Zulage für Abschalungen bei Fenster und Türen, Ausführung in Dämmstoff		

			
01.03.52.	Zulage für Abschalungen bei Fenster und Türen, Ausführung in Holz + Dämmstoff		

			
01.03.60.	Zuschlag  für Schrägabschalung (pro lfm. Schale)		

			
01.03.70.	Zulage für Gehrungsschnitt (pro lfm. Schale)		

			
01.03.80.	Zulage  für die  Herstellung von trapezförmigen Scheinfugen		

			

24.09.2021		Seite 6		

Projekt:		Syspro-Doppelwand			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

				
				
	Summe 01.03.	............ EUR		
			
01.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau		
		
01.04.10.	Erdungsfestpunkt M10/12		

			
01.04.11.	Erdungsrundstahl VA, bis max. 10 mm		

			
01.04.15.	KG Rohr DN200 mm		

			
01.04.16.	KG Rohr  DN250 mm + 300 mm		

			
01.04.20.	Elektro-Dose, Typ Kaiser 1263-60 oder gleichwertig		

			
01.04.21.	Elektro-Leerrohr ohne Zugdraht DN 25 mm		

			
01.04.22.	Elektro-Leerrohr ohne Zugdraht DN 32 mm		

			
01.04.23.	Elektro-Leerrohr ohne Zugdraht DN 50 mm		

			
01.04.30.	Maueranschlussschiene, Typ____z.B. HMS oder glw.		

			
01.04.31.	Ankerschiene, Länge bis 30 cm, Typ___z.B. HTA oder glw.		

			
01.04.32.	Ankerschiene, Länge ab 31 cm, Typ___z.B. HTA oder glw.		

			

24.09.2021		Seite 7		

Projekt:		Syspro-Doppelwand			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

01.04.40.	Rückbiegeanschluss, Typ___, Breite bis___mm z.B. HBT oder glw.		

			
01.04.70.	ACO-Therm Leibungsrahmen ohne Flügel, Wandstärke 20-30 cm: __x__ mm		

			
01.04.80.	Abschalelemente in Faserbeton bis d=24cm		

			
01.04.81.	Abschalelemente in Faserbeton bis d=30cm		

			
01.04.82.	Abschalelemente in Faserbeton bis d=40cm		

			
01.04.83.	Abschalungen in Beton bis d=40cm		

			

	Summe 01.04.	............ EUR		
			
01.05.	ZUBEHÖR - Lieferung		
		
01.05.10.	Beton-Kegel zum Schließen der Aussparungen für Anker/ Stützen		

			
01.05.20.	ACO-Therm, Kippflügeleinsätze Isolierglas (Ug 3,3) ___x___ mm		

			
01.05.24.	ACO-Therm, Dreh / Kipp - Flügeleinsätze Isolierglas (WSG Ug 0,6) ___x___ mm		

			

	Summe 01.05.	............ EUR		

		
24.09.2021		Seite 8		

Projekt:		Syspro-Doppelwand			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

		
		
	Summe 01.	............ EUR		

		
24.09.2021		Seite 9		

	Summenblatt				

		
		
01.	Syspro-Doppelwand		............ EUR		
01.01.	BETON - Aufpreis		............ EUR			
01.02.	BEWEHRUNG-Aufpreis		............ EUR			
01.03.	SCHALUNG - Aufpreis		............ EUR			
01.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau		............ EUR			
01.05.	ZUBEHÖR - Lieferung		............ EUR			

					
	Summe aller Positionen:			............ EUR		
						
	Umsatzsteuer:	(19,00 %)				............ EUR		

			
	Gesamtsumme:		............ EUR		
					
Datum: .............     Unterschrift Auftraggeber: ...................................     Unterschrift Auftragnehmer: ...................................		

		
24.09.2021		Seite 10