Leistungsbeschreibung			

			
			
		Projekt:		Syspro-Thermowand			

			

					
					
		LV:		LV-Bezeichnung			

			
		Auftraggeber:					

			
		Auftragnehmer:					

				
		Vergabe			

				
				
	Vergabeart:					
						
	Angebotsdatum:					
						
	Eröffnungstermin:		 			
						
	Ende der Zuschlagsfrist:					
						
	Ort der Abgabe:					
						
	Ausführungszeit:		von:  bis: 			
						
	Auftrag:		Nr.:, Datum:			
						
	Abnahme:		Art:, Datum:			
						
	Gewährleistung:		Dauer: 0 , Ende:			
						
	Bürgschaft:					
						
		Auftraggeber			

				

	 			

				
	Vergabenummer:					
						
	Bankverbindung:					
						
	Details:					
						
		Auftragnehmer			

				

	 			

				
	Vergabenummer:					
						
	Bieternummer:					
						
	Bankverbindung:					
						
	Details:					

			
24.09.2021		Seite 2			

	Inhaltsverzeichnis					

			
			
02.	Syspro-Thermowand	4				
02.01.	BETON - Aufpreis	4				
02.02.	BEWEHRUNG-Aufpreis	5				
02.03.	SCHALUNG - Aufpreis	5				
02.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau	6				
02.05.	ZUBEHÖR - Lieferung	7				

				
24.09.2021		Seite 3				

Projekt:		Syspro-Thermowand			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

02.			
	Syspro-Thermowand		

			

  .__.  .	Liefern von Syspro-Thermowänden		
			
	Halbfertigteile wie folgt:

nach gültigem Zulassungsbescheid Z-15.2-162  und nach
DIN EN 1992-1-1 zusammen mit DIN EN 1992-1-1/NA  mit
schalungsseitig glatten Betonoberflächen  aus 2 Schalen
und mit folgendem Aufbau bei einer Wandstärke von
30 cm / 36.5 cm / 40 cm / 45 cm.
Maximale Elementgröße 9,00 m x 3,50 m
Abrechnungsfläche ist das umschriebene Rechteck beider
Schalen. Abzüglich Aussparungsflächen > 2,5 m²

1. Außenschale: 7 cm in C 35/45
2. Wärmedämmung liefern und einbauen nach Wahl des AG
(PF022, EPS035, EPS032, XPS035, XPS027, MW 040)
(d=4÷20 cm)
3. Kernbeton bauseits 12 - 28 cm
4. Innenschale  6cm in C 25/30 XC1

Die Oberflächen sind nach entsprechender Vorbehandlung
streich- und tapezierfähig nach DIN 18217.
Eine Sichtbetonoptik kann mit bauseitiger
Oberflächennachbehandlung erreicht werden.

Mit einzukalkulieren sind:
- Lieferung frei Baustelle
(befahrbar mit allen erforderlichen Spezialfahrzeugen;
Innenlader-Abstellfläche beachten:
30 m x 3 m je Palette, eben, gerade,waagrecht,
befestigt);
- Ausführung der Montage und anfertigen der
Produktionspläne auf Basis bauseitiger
Ausführungspläne;
- Lieferung und Einbau der vollflächig innen liegenden
Dämmung;
- betoniersteife Öffnungsabschalung;
- Zuschlag für Edelstahldiagonale der
Edelstahlgitterträger (Schalenverbund durch
Edelstahlgitterträger);
- Transportanker und 2 Stück Montagehülsen je Element;

Nicht einzukalkulieren sind:
- Krangestellung;
- Abladen;
- Montage;
- Ortbeton-, Verguss- oder Verfugungsarbeiten;
- Einbauteile und Abschalungen;
- Betonstahl und Gitterträger.

Weitere Detaillösungen und Sonderlösungen nach
Ergänzungspreisliste in gesonderter Position.		

02.01.	BETON - Aufpreis		

		
24.09.2021		Seite 4		

Projekt:		Syspro-Thermowand			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

02.01.10.	Zulage  für die Erhöhung der Schalendicke pro cm		

			
02.01.20.	Zulage  für die Erhöhung der Betongüte auf C35/45 pro cm		

			

	Summe 02.01.	............ EUR		
			
02.02.	BEWEHRUNG-Aufpreis		
		
02.02.01.	Betonstahl eingebaut		
			
	nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Abrechnung auf Grundlage der Stahlliste des
Herstellers.		

02.02.10.	Zulage für eingebaute Gitterträger		

			
02.02.20.	Zulage für gebogenen Stahl, Bügel usw.		

			
02.02.30.	Zulage für werkseitigen Einbau der 3. Bewehrungslage		

			

	Summe 02.02.	............ EUR		
			
02.03.	SCHALUNG - Aufpreis		
		
02.03.10.	Zuschlag  für Schrägabschalung (pro lfm. Schale)		

			
02.03.20.	Zulage  für Wandhöhen > 5,5 m		

			

24.09.2021		Seite 5		

Projekt:		Syspro-Thermowand			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

02.03.30.	Zulage für Kleinelemente von 2,5m² bis 6,0 m²		

			
02.03.31.	Zulage für Kleinelemente <  2,5 m²		

			
02.03.40.	Zulage für Wandstärken abweichend von 30/ 36,5/ 40/ 45cm		

			
02.03.50.	Zulage  für rechteckige Öffnungen pro Schale bis 0,30 m²		

			
02.03.60.	Zulage  für runde Öffnungen pro Schale bis 0,30 m²		

			
02.03.61.	Zulage  für runde Öffnungen pro Schale > 0,30 m²		

			

	Summe 02.03.	............ EUR		
			
02.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau		
		
02.04.20.	Erdungsfestpunkt M10/12		

			
02.04.21.	Erdungsrundstahl VA, bis max. 10 mm		

			
02.04.25.	KG Rohr DN200 mm		

			
02.04.26.	KG Rohr  DN250 mm + 300 mm		

			
02.04.30.	Elektro-Dosen, Typ Kaiser 1263-60 oder gleichwertig		

			

24.09.2021		Seite 6		

Projekt:		Syspro-Thermowand			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

02.04.32.	Elektro-Leerrohre ohne Zugdraht DN 25 mm		

			
02.04.33.	Elektro-Leerrohre ohne Zugdraht DN 32 mm		

			
02.04.34.	Elektro-Leerrohre ohne Zugdraht DN 50 mm		

			
02.04.40.	Maueranschlussschiene, Typ____z.B. HMS oder glw.		

			
02.04.41.	Ankerschiene, Länge bis 30 cm, Typ___z.B. HTA oder glw.		

			
02.04.42.	Ankerschiene, Länge ab 31 cm, Typ___z.B. HTA oder glw.		

			
02.04.50.	Rückbiegeanschluss, Typ___, Breite bis___mm z.B. HBT oder glw.		

			
02.04.80.	ACO-Therm Leibungsrahmen ohne Flügel, Wandstärke 30 cm: __x__ mm		

			
02.04.84.	ACO-Therm Leibungsrahmen ohne Flügel, Wandstärke 36,5 + 40 cm: __x__ mm		

			

	Summe 02.04.	............ EUR		
			
02.05.	ZUBEHÖR - Lieferung		
		
02.05.10.	Beton-Kegel zum Schließen der Aussparungen für Anker/ Stützen		

			
02.05.11.	Edelstahl-Abdeckstopfen M16 inkl. Ankerhülse Edelstahl RD 16		

			
02.05.15.	Kompriband, ISO-Bloco ONE, schwarz, Breite 54 mm, Fugenbreite 5-30mm		

		
24.09.2021		Seite 7		

Projekt:		Syspro-Thermowand			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

			
02.05.20.	ACO-Therm, Kippflügeleinsätze Isolierglas (Ug 3,3) ___x___ mm		

			
02.05.24.	ACO-Therm, Dreh / Kipp - Flügeleinsätze Isolierglas (WSG Ug 0,6) ___x___ m		

			

	Summe 02.05.	............ EUR		

		
	Summe 02.	............ EUR		

		
24.09.2021		Seite 8		

	Summenblatt				

		
		
02.	Syspro-Thermowand		............ EUR		
02.01.	BETON - Aufpreis		............ EUR			
02.02.	BEWEHRUNG-Aufpreis		............ EUR			
02.03.	SCHALUNG - Aufpreis		............ EUR			
02.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau		............ EUR			
02.05.	ZUBEHÖR - Lieferung		............ EUR			

					
	Summe aller Positionen:			............ EUR		
						
	Umsatzsteuer:	(19,00 %)				............ EUR		

			
	Gesamtsumme:		............ EUR		
					
Datum: .............     Unterschrift Auftraggeber: ...................................     Unterschrift Auftragnehmer: ...................................		

		
24.09.2021		Seite 9