Leistungsbeschreibung			

			
			
		Projekt:		Syspro-Elementdecke			

			

					
					
		LV:		LV-Bezeichnung			

			
		Auftraggeber:					

			
		Auftragnehmer:					

				
		Vergabe			

				
				
	Vergabeart:					
						
	Angebotsdatum:					
						
	Eröffnungstermin:		 			
						
	Ende der Zuschlagsfrist:					
						
	Ort der Abgabe:					
						
	Ausführungszeit:		von:  bis: 			
						
	Auftrag:		Nr.:, Datum:			
						
	Abnahme:		Art:, Datum:			
						
	Gewährleistung:		Dauer: 0 , Ende:			
						
	Bürgschaft:					
						
		Auftraggeber			

				

	 			

				
	Vergabenummer:					
						
	Bankverbindung:					
						
	Details:					
						
		Auftragnehmer			

				

	 			

				
	Vergabenummer:					
						
	Bieternummer:					
						
	Bankverbindung:					
						
	Details:					

			
24.09.2021		Seite 2			

	Inhaltsverzeichnis					

			
			
		1				
04.	Syspro-Elementdecke	4				
04.01.	BETON - Aufpreis	4				
04.02.	BEWEHRUNG-Aufpreis	5				
04.03.	SCHALUNG - Aufpreis	5				
04.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau	6				

				
24.09.2021		Seite 3				

Projekt:		Syspro-Elementdecke			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

04.			
	Syspro-Elementdecke		

			

  .__.  .	Liefern von Syspro-Elementdecken

			
			
	Halbfertigteile wie folgt oder gleichwertig:

nach gültigen Zulassungsbescheiden und nach
DIN EN 1992-1-1 zusammen mit DIN EN 1992-1-1/NA.
Elementdecke Betongüte C25/30 als Halbfertigteilplatte
d = ca. 5 cm mit bauseitigen Aufbeton
(Gesamtdeckenstärke nach statischen Erfordernissen).

Ausführung der Deckenelemente mit schalungsglatter
Untersicht.
Die Oberfläche ist nach entsprechender Vorbehandlung
streich- und tapezierfähig nach DIN 18217. Fugen
werden bauseits geschlossen.

Mit einzukalkulieren sind:
- Liefern der Elementdecken in einer Regelbreite von 
3,00 m;
- Betongüte C25/30 (Abrechnung 
Plattenbreite x Bewehrungslänge);
- Erstellen der Fertigungspläne (auf 
Grundlage aussagekräftiger Ausführungs- und Detailpläne
und bauseitiger Statik);
- Sämtliche einlegeteile und Aussparungen sind 
von den bauseits gestellten Plänen des HLS- Planers, 
des Elektroplaners und des Architekten planerisch zu 
integrieren;
- Sämtliche Fertigungsunterlagen x fach in 
Papierform bzw. digital an alle Planungsbeteiligten 
(HLS, E, Architekt und Statik).

Nicht einzukalkulieren sind:
- Aufstellen der Montagejoche und 
Verlegen der Deckenelemente;
- Liefern und Verlegen der statischen Bewehrungslage 
und Zulagebewehrung);
- Ortbetonergänzung als Aufbeton; Verfugen der 
Plattenstöße an der Unterseite;
- Einbauteile, Einbau von 
Lüftungsöffnungen, Aussparungen, Betonstahl und 
Gitterträger sind in gesonderter Position zu vergüten.

			
04.01.	BETON - Aufpreis		
		
04.01.10.	Zulage  für die Erhöhung der Betongüte auf C30/37 pro cm		

			
04.01.20.	Zulage  für die Erhöhung der Betongüte auf C35/45 pro cm		

		
		
24.09.2021		Seite 4		

Projekt:		Syspro-Elementdecke			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
04.01.30.	Zulage  für die Erhöhung der Plattenstärke pro cm		

			

	Summe 04.01.	............ EUR		
			
04.02.	BEWEHRUNG-Aufpreis		
		
04.02.01.	Betonstahl eingebaut		
			
	nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Abrechnung auf Grundlage der Stahlliste des
Herstellers.		

04.02.10.	Zulage für eingebaute Gitterträger		

			
04.02.11.	Zulage für eingebaute Gitterträger mit einer Obergurt > 12 mm		

			
04.02.12.	Zulage für gebogene/n Betonstahl, Bügel, Bügelmatten und Schubträger (KTS)		

			
04.02.20.	Zulage für den Einbau von Bügelmatten / Bügelrundstahl		

			
04.02.30.	Zulage für den Einbau von Durchstanzbewehrungen (z.B.: FDB)		

			

	Summe 04.02.	............ EUR		
			
04.03.	SCHALUNG - Aufpreis		
		
04.03.10.	Zulage für die Schalendicke über 7,5 cm		

		
24.09.2021		Seite 5		

Projekt:		Syspro-Elementdecke			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

04.03.11.	Zulage für Passplatten abweichend von Regelbreite 300 cm		

			
04.03.12.	Zulage für Deckenplatten ausschl. mit Sondermaßen Länge bis 2,0 m		

			
04.03.13.	Zulage für Platten mit Aufkantungs- oder Konsolausbildung		

			
04.03.14.	Zulage für Kellenschnitt gem. DIN EN 1992		

			
04.03.15.	Zulage für Tropf-/ Wassernasen		

			
04.03.16.	Zulage für Treppenanschlusskonsolen		

			
04.03.20.	Zulage für Öffnungen, Aussparungen etc. rechtwinklig		

			
04.03.24.	Zulage für Öffnungen, Aussparungen etc. rund bis Ø15cm		

			
04.03.25.	Zulage für Öffnungen, Aussparungen etc. rund bis Ø50cm		

			
04.03.30.	Zulage für Abschalungen schräg		

			
04.03.31.	Zulage für Abschalungen rund		

			

	Summe 04.03.	............ EUR		

		
24.09.2021		Seite 6		

Projekt:		Syspro-Elementdecke			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

04.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau		
		
04.04.10.	Großdose z.B. Kaiser 1227-55 oder glw.		

			
04.04.11.	Leuchteneinbaugehäuse ohne Trafokanal		
			
	z.B. Kaiser Halox180 oder glw.		

04.04.12.	Leuchteneinbaugehäuse mit Trafokanal		
			
	z.B. Kaiser Halox180 oder glw.		

04.04.13.	Lüftungsauslasshülse Ø125mm		

			
04.04.20.	Dübelleisten z.B.: HDB, Bole Höhe bis 200mm, Ø bis___mm		

			
04.04.25.	Filigran Schubträger FDB II,           cm		

			
04.04.30.	Aufkantung bis 22 cm für Balkone,Treppen, Podeste - Faserbeton		

			
04.04.31.	Aufkantung bis 22 cm für Balkone,Treppen, Podeste - Beton		

			
04.04.32.	Aufkantung bis 22 cm für Balkone,Treppen, Podeste - Styrodur (stirnseitig)		

			
04.04.33.	Eckausbildung bei Aufkantungen 90° - Winkel		

			
04.04.34.	Lieferung und Einbau für Isokorb     Typ		
			
	Länge = 100cm		

		
		
24.09.2021		Seite 7		

Projekt:		Syspro-Elementdecke			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Summe 04.04.	............ EUR		

		
	Summe 04.	............ EUR		

		
24.09.2021		Seite 8		

	Summenblatt				

		
		
04.	Syspro-Elementdecke		............ EUR		
04.01.	BETON - Aufpreis		............ EUR			
04.02.	BEWEHRUNG-Aufpreis		............ EUR			
04.03.	SCHALUNG - Aufpreis		............ EUR			
04.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau		............ EUR			

					
	Summe aller Positionen:			............ EUR		
						
	Umsatzsteuer:	(19,00 %)				............ EUR		

			
	Gesamtsumme:		............ EUR		
					
Datum: .............     Unterschrift Auftraggeber: ...................................     Unterschrift Auftragnehmer: ...................................		

		
24.09.2021		Seite 9